德阳华太生物医药有限责任公司现有工程及环境保护情况
1、现有工程
德阳华太生物医药有限责任公司自2002年成立至今，共实施有两个项目，分别为“德阳华太生物医药有限责任公司2000吨/年omega-3 酸酯生产项目”、“德阳华太生物医药有限责任公司年产3000吨食品级omega-3酸酯生产项目”。
2、现有工程环境保护情况
（1）废气治理及排放
①1#厂房工艺废气：配置1套“冷凝+喷淋水洗”净化装置+1根18m高排气筒；
②2#厂房工艺废气：配置1套“冷凝+喷淋水洗”净化装置+1根18m高排气筒；
③锅炉烟气：采用天然气作燃料，锅炉烟气通过2根15m高排气筒排放；
④罐区呼吸废气：罐体呼吸阀后均配置1套活性炭除臭装置（共计9套），处理后由罐体顶部排放；
⑤污水处理站臭气：配置1套“酸洗塔+碱洗塔+活性碳吸附”净化装置+1根15m高排气筒。
（2）废水治理及排放
现厂废水包括生活污水及生产废水。生活污水及生产废水收集后统一进入厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂深度处理后，排入石亭江。根据监测，厂区现有污水排口废水污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油类、挥发酚检测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氰化物、BOD5、氨氮、总氮监测结果满足园区污水厂进水协议值；氨氮、总磷检测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
（3）噪声治理
现厂噪声主要为生产设备、泵类、风机等设备噪声。主要隔声降噪措施为厂房隔声。根据监测，现厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。
（4）固废处置
表1  现厂一般工业固体废物处置情况
	一般固废种类
	处置去向

	废脂肪酸
	外售饲料油生产厂

	废包装材料
	外售废品收购站

	废包装桶
	由生产厂商回收利用

	废油脂
	外售饲料油生产厂

	污水处理污泥
	交有资质单位处置

	废甘油
	外售饲料油生产厂

	废活性炭
	交有资质单位处置


表2  现厂危险废物处置情况
	危险废物种类
	处置去向

	废导热油
	交有资质单位处置

	机修废油、含油废物
	交有资质单位处置


（5）地下水和土壤污染防治
企业对现有工程采取了分区防渗措施，厂区各构筑物现有防渗等级满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（6）风险应急与防范措施
厂区各构筑物按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》合理布置；乙醇、乙醇钠按照化学品安全储存规范要求进行贮存、管理；鱼油储罐四周设置围堰，围堰有效容积不低于500m3；导热油锅炉四周设置围堰，围堰有效容积不低于5m3；生产车间内设置事故收集沟接厂区现有事故应急池（有效容积约360m3），雨水系统、废水系统设置与外界的阻断设施，并设置排入废水事故池的转换设施。




